

**CAPACIDADE OCIOSA DO TUP REFMAN PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ACC**

**Memorial de Cálculo:** A capacidade ociosa para fins de atendimento aos compromissos do ACC é calculada com base na ociosidade nos sistemas de atracação do Terminal Aquaviário de Manaus, expressa em unidades de tempo (períodos de 24h) disponíveis para que terceiros interessados solicitem a prestação de serviços de movimentação de produtos, que será divulgada mensalmente pela Navemazônia com base na Programação Prévia.

|  |
| --- |
| **DISPONIBILIDADE TUP REFMAN - Outubro / 2025** |
|  **PORTOS** |  **QUANTIDADE DE PERÍODOS DE 24H DISPONÍVEIS POR MÊS** |
|  POF-1 |  11  |
|  POF-2 |  18  |
|  POF-3 |  16  |

 **Observação:** Os períodos ociosos (24h) destacados na tabela acima não significam intervalos de dias consecutivos. Para conferir os dias em que foram observados os períodos ociosos, será necessário checar a Programação Prévia do Terminal referente ao mês em comento.